
**CLOU SYSTÉM PRO ŠPIČKOVÁ UMYVADLA**

**Laufen CZ má v letošní nabídce svých značek Laufen, Roca a Jika na 420 typů umyvadel, umyvadlových mís, dvojumyvadel a umývátek, které prodává pod 42 názvy. Nabízí je v šířkách od 36 do 160 cm, v různých designových variantách od klasických tvarů po mírně extravagantní, které uspokojí i nejnáročnější uživatele. Prakticky všechna lze mít se speciální povrchovou úpravou, která významně prodlužuje trvanlivost bezchybného vzhledu a zásadně usnadňuje údržbu, navíc bez použití agresivních čisticích přípravků –   
u značky Laufen se nazývá WonderGliss nebo LCC, Roca nabízí úpravu MaxiClean a Jika přišla s úpravou Jika perla. Špičkové výrobky prémiových řad jsou navíc zabezpečeny speciálním systémem Clou.**

Umyvadlo je nesporně nejužívanějším koupelnovým keramickým výrobkem. Proto jsou kladeny stále vyšší požadavky nejen na jeho vzhled, který musí souznít s celkovým laděním interiéru koupelny, ale především na kvalitu zpracování a stále lepší užitné vlastnosti. Skrytý přepad uvnitř keramiky, který se nazývá **Clou systém**, usnadňuje život designérům, kterým nabízí ničím nenarušený, elegantní a čistý vzhled umyvadla bez přepadových otvorů.   
A zvyšuje hygienu, neboť nečistoty se nezachytávají v přepadovém otvoru a neprotékají do zadního neglazovaného přepadového potrubí.

Ve většině případů se umyvadla bez přepadových otvorů dodávají z bezpečnostních důvodů bez možnosti odtok uzavřít, a tedy i bez možnosti si vodu do umyvadla napustit. Jiné řešení, s přepadovým systémem Clou, nabízejí špičková umyvadla prémiových řad Laufen: pět typů Il Bagno Alessi One, stejný počet Alessi dOt a prakticky všechna – tedy 8 typů – umyvadla řady Mylife. A jen pro úplnost dodáváme, že z toho 6 umyvadel je s plastovým Clou   
systémem a zápustná umyvadla jako "perly" v sortimentu jsou celá vyráběna z keramiky.

Každopádně systém Clou zde elegantně řeší zdánlivě neřešitelný problém. Umožňuje zajistit umyvadlo proti přetečení, i když se uzavře odtok. A to přesto, že tu nenajdete žádný přepadový otvor, který by narušoval dokonalý vzhled výrobku – jen tradiční spodní odtok   
s chromovou krytkou.



Systém Clou je dokonalý svojí jednoduchostí. Funguje jako přepadový bypass uzavíracího prvku na odtoku vody z umyvadla. Odtok se neuzavírá přímo u spodní hrany umyvadla, ale   
o poznání níže, takže dno zůstává vizuálně stále otevřené, ačkoliv hladina v umyvadle stoupá. Voda zároveň teče do odbočky odpadního systému nad uzávěrem, jenž je v zadní části umyvadla vyveden až k horní úrovni přípustné hladiny vody v umyvadle. Zde je osazena tlaková pojistka a bypass pokračuje zpět dolů. Pod uzávěrem odtoku je zaústěn do odpadového potrubí. Pokud hladina vody v umyvadle dosáhne daného maxima, což lze systémem libovolně stanovit, dosáhne i u přepadového systému vrcholu obtoku, kde začne přetékat do zpětné větve a posléze do kanalizačního řadu.

**Pro více informací kontaktujte:**

Jana Becková, AMI Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1

[jana.beckova@amic.cz](mailto:jana.beckova@amic.cz)

tel.: 234 124 112,

mobil: 724 012 623

**Online press kit:**

<http://presskit.jika.eu>

**Galerie koupelen Laufen**

I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2