**Urinály jako součást moderní společnosti**

**Znojmo 23. května 2008 – Ještě donedávna se využití urinálu v domácnosti vymykalo jakýmkoliv představám, patřily spíše do veřejných prostor. Dnes se však více a více rodin rozhoduje pro jeho koupi. Tomuto trendu se podřizují i nároky, které se kladou na technické vybavení urinálů a jejich zabudování.**

Široké spektrum možností výběru urinálů různého technického vybavení, doplňků i ceny nabízí firma **Laufen CZ** díky portfoliu svých značek **Laufen**, **Roca** a **Jika** jak pro veřejné, tak i pro domácí využití. V přehledu jsou uvedeny pouze základní výrobky, případně doplňky; upevňovací sady
a příslušenství je buďto součástí, nebo je třeba objednat a dokoupit zvlášť (upevňovací sady s krytkami, trubičky, gumová těsnění, ventily, odpadní kolena, rohové ventily, transformátory, sifony, případně dálkové ovládání atd.). Podrobnosti naleznete v nabídce jednotlivých značek, případně na webových stránkách **www.laufen.cz**

1. **základní typy urinálů**

Kromě designuprakticky pouze **vnitřní nebo vnější přívod vody** či **způsob montáže** odlišuje základní typy urinálů. Zároveň mají tyto urinály vždy **viditelný sifon**, nabízejí se pouze **v bílém provedení** a ve **velice příznivé ceně**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **řada** | **popis výrobku** | **bílá** **(bez DPH)** | **barva** **(bez DPH)** | **Edelweiss (bez DPH)** |
| **URITO**značka Roca | urinál s vnějším přívodem vody | 911 | - | - |
| **DOMINO**značka Jika | urinál bez otvoru pro oplachovací růžici | 2 688 | - | - |
| **DOMINO**značka Jika | urinál s otvorem pro oplachovací růžici | 2 688 | - | - |
| **KORINT**značka Jika | urinál s vnějším přívodem vody, včetně sifonu | 1 445 | - | - |

1. **odsávací urinály**

Odsávací urinály se vyznačují **úsporným provozem**. Dokáží splachovat **1 litrem vody**, vždy záleží na typu a na nastavení použitého ovládání oplachu. V tomto případě hraje důležitou roli finální povrchová úprava, která je rozhodující pro každodenní údržbu. Ke všem urinálům značky Laufen (vyjma Alessi a Casa)v bílé barvě je možné objednat **speciální typ povrchové úpravy LCC** za příplatek 1 684 Kč. Odsávací urinály lze kombinovat se všemi standardními oplachovacími systémy.

Urinály **Vila** z této kategorie výrobků se řadí mezi novinky roku 2007 značky **Laufen**. Jedinečný pocit komfortu a větší čistoty nabízí především typ s otvory pro poklop se zpomalovacím systémem **Soft close**, který zásadně zabraňuje nepříjemnému hluku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Řada** | **popis výrobku** | **bílá** **(bez DPH)** | **barva** **(bez DPH)** | **Edelweiss (bez DPH)** |
| **ALESSI dOt**značka Laufen | urinál bez otvorů pro kryt, skrytý vnitřní přívod vody, včetně instalační sady | 10 556 | - | - |
| **ALESSI dOt**značka Laufen | urinál se skrytým vnitřním přívodem vody, včetně instalační sady | 10 556 | - | - |
| **ALESSI dOt**značka Laufen | poklop k urinálu s chromovanými úchyty, antibakteriální úpravou, zpomalovací sklápěcí systém | 3 611 | - | - |
| **IL BAGNO ALESSI**značka Laufen | odsávací urinál bez poklopuvčetně montážní sady | 11 455 | - | - |
| **IL BAGNO ALESSI**značka Laufen | odsávací urinál bez poklopus muškouvčetně montážní sady  | 11 975 | - | - |
| **IL BAGNO ALESSI**značka Laufen | odsávací urinál s poklopemvčetně montážní sady  | 14 570 | - | - |
| **IL BAGNO ALESSI**značka Laufen | odsávací urinál s poklopems muškouvčetně montážní sady  | 15 090 | - | - |
| **CASA**značka Laufen | odsávací urinál použitelný pouze s krytem, včetně upevňovacích šroubů | 8 494kryt: 2 708 | 10 192kryt: 3 250 | 11 466kryt: 3 656 |
| **CAPRINO**značka Laufen | odsávací urinál s vnitřním přívodem vody | 4 769 | 6 214 | 8 083 |
| **CAPRINO**značka Laufen | odsávací urinál s vnějším přívodem vody | 4 757 | 6 214 | 8 083 |
| **CAPRINO**značka Laufen | odsávací urinál s vnitřním nebo vnějším přívodem vody, s muškou | 4 995 | 6 477 | 8 334 |
| **CAPRINO PLUS** značka Laufen | odsávací urinál s vnitřním nebo vnějším přívodem vody | 4 334 | - | - |
| **COMO**značka Laufen | jediný rohový urinál v nabídce, vertikální přívod vody | 7 450 | 8 940 | 10 057 |
| **KAPRUN**značka Laufen | odsávací urinál s vnějším vertikálním přívodem vody, s horizontálním nebo vertikálním výstupem | 6 304 | 7 565 | 8 511 |
| **TARO-NOVA**značka Laufen | odsávací urinál s horizontálním přívodem vody | 10 563 | 12 676 | 14 260 |
| **TARO-UNI**značka Laufen | odsávací urinál s vnějším vertikálním přívodem vody | 10 563 | 12 676 | 14 260 |
| **VILA** značka Laufen | odsávací urinál s otvory pro kryt, 1litrový, s vnitřním přívodem vody | 5 489 |  |  |
| **VILA** značka Laufen | odsávací urinál bez otvorů pro kryt, 1litrový, s vnitřním přívodem vody | 5 489 |  |  |
| **VILA** značka Laufen | poklop k urinálu se systémem Soft close | 3 019 |  |  |
| **GOLEM**značka Jika | urinál (ve dvou provedeních) | 2 727 | - | - |
| **LIVO**značka Jika | urinál s vnitřním přívodem vody | 2 179 | - | - |
| **LIVO**značka Jika | urinál s vnějším přívodem vody | 2179 | - | - |

1. **urinály se senzorickým čidlem**

Urinály se **zabudovaným senzorickým čidlem** zaručují oproti ručnímu splachování udržování optimálních hygienických podmínek včetně pravidelného proplachování sifonu. Toto vybavení nabízí mimo jiné řada **Tamaro-S** s elektronikou *Kühnel* na bateriový provoz, **Tamaro-S60**
a **Tamaro-VS** s přibližovací elektronikou *Geberit infrared* se zástrčkou a napájecím zdrojem, včetně přívodu R ½. Ke všem uvedeným typům lze zakoupit verzi se sifonem s horizontálním
i vertikálním výstupem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Řada** | **popis výrobku** | **bílá** **(bez DPH)** | **barva** **(bez DPH)** | **Edelweiss (bez DPH)** |
| **TAMARO**značka Laufen | odsávací urinál s přibližovací elektronikou, vnitřní přívod vody, horizontální | 14 598 | 18 776 | 24 992 |
| **TAMARO-S**značka Laufen | urinál se senzorem včetně elektroniky Kühnel na bateriový provoz | 40 491 | 42 664 | 48 123 |
| **TAMARO-S**značka Laufen | urinál se senzorem včetně elektroniky Kühnel na elektrický síťový provoz | 40 491 | 42 664 | 48 123 |
| **TAMARO-S60**značka Laufen | urinál se senzorem a přibližovací technikou Geberit infrared | 50 206 | 53 218 | 59 746 |
| **TAMARO-S60**značka Laufen | urinál se senzorem a muškou s přibližovací elektronikou Geberit infrared | 50 617 | 53 630 | 60 159 |
| **TAMARO-VS**značka Laufen | urinál se senzorem, s připojením na odpad ø 50 mm, zajištěný proti vandalům, včetně montážní sady, včetně podomítkového boxu | 76 615 | 81 123 | 87 736 |
| **DOMINO** značka Jika | urinál s infračerveným senzorem 24 V Sanela | 8 133 | 9 759 | - |
| **GOLEM**značka Jika | urinál se senzorem Golem Antivandal, s kompletním příslušenstvím, bez zdroje | 9 957 | 11 949 | - |

1. **urinály s nízkou a nulovou spotřebou vody**

Především pro místa s omezeným zdrojem vody se hodí urinály **Lema**. Tyto výrobky jsou konstruovány ve verzi s **1litrovým sifonem a jako urinál bezvodý**. Urinály s 1litrovým sifonem mají skrytý přívod vody a připojení na odpad o průměru 50 mm. U urinálů bezvodých získává investor úsporu financí jednak při výstavbě (odpadá potřeba budování přívodu oplachové vody
a přívodu el. energie pro ovládání) a jednak v průběhu užívání (šetří za vodu, kterou pro oplach nepotřebuje). U většiny urinálů z této řady lze volit mezi horizontálním či vertikálním odpadem, je však nutné k instalaci použít závitovou tyč M12 (případně závitové redukce M8 na M12 nebo M10 na M12). Oba typy závitových redukcí lze objednat a přikoupit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **řada** | **popis výrobku** | **bílá****(cena bez DPH)** |
| **LEMA**značka Laufen | urinál se senzorem, s připojením na odpad ø 50 mm, 1 litr, skrytý přívod vody, horizontální nebo vertikální odpad, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 31 118 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál se senzorem, s připojením na odpad ø 50 mm, s muškou, 1 litr, skrytý přívod vody, horizontální nebo vertikální odpad, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 31 638 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál se senzorem, s připojením na odpad ø 50 mm, 1 litr, skrytý přívod vody, horizontální odpad, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 32 314 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál se senzorem, s připojením na odpad ø 50 mm, s muškou,1 litr, skrytý přívod vody, horizontální odpad, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 32 835 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál s připojením na odpad ø 50 mm, 1 litr, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 10 293 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál s připojením na odpad ø 50 mm, s muškou, 1 litr, včetně 1litrového sifonu a montážní sady | 10 813 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál bezvodý\*\* pouze keramika, včetně montážní sady | 9 630 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál bezvodý\*\* pouze keramika, s muškou, včetně montážní sady | 10 150 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál bezvodý\*\* s připojením na odpad ø 50 mm, pouze keramika, včetně 0litrového sifonu a montážní sady | 10 293 |
| **LEMA**značka Laufen | urinál bezvodý\*\* pouze keramika, včetně 0litrového sifonu a montážní sady | 10 813 |

*Bezvodé urinály se doporučují objednávat v povrchové úpravě WonderGliss.*

**Společnost Laufen CZ nabízí pro montáž i údržbu odbornou pomoc**. Samozřejmě se to netýká pouze urinálů, ale celé nabídky výrobků sanitární keramiky značek Laufen, Roca, Jika
a koupelnového příslušenství. Celoročně pořádá **dvoudenní školení pro instalatéry** ve Znojmě, které zahrnuje teoretickou část i praktické ukázky montáže. Absolventi získají certifikát způsobilosti pro montáž výrobků Laufen, Roca a Jika. Je samozřejmé, že společnost Laufen CZ je poté doporučuje všem klientům, kteří si některou z jejích značek zakoupí. Výukový program včetně ubytování v luxusním hotelu a stravy je **zdarma**. Bližší informace zájemci získají osobně, telefonicky či emailem v **Galerii koupelen Laufen** v centru Prahy (stanice metra I. P. Pavlova, vchod z Legerovy ulice), na **www.jika.eu**.

**GALERIE KOUPELEN LAUFEN**

I. P. Pavlova 5, Praha 2

tel.: 296 337 701

**Otvírací doba:**

pondělí až pátek 9 – 18 hodin

sobota 9 – 13 hodin

**www.laufen.cz**

**Pro více informací kontaktujte:**

Jana Becková, AMI Communications, Týn 641/4, 110 00 Praha 1

jana.beckova@amic.cz

tel.: 234 124 112,

mobil: 724 012 623

**Online press kit:**

<http://presskit.jika.eu>

**Galerie koupelen Laufen**

I. P. Pavlova 5, 120 00 Praha 2